{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["分部分项工程"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"分部分项工程","index":0,"n_rows":528,"n_cols":6,"rows_kept":528,"merged":[[0,0,0,5]]}
["分部分项工作和单价措施项目清单与计价表"]
["项目名称：广州市公安局花都区分局交通设施维护、监理及交通信号优化、合理性评估服务采购项目",null,null,"价格单位：元（人民币）"]
["序号","项目名称","特征描述","单位","单价最高限价","备注"]
["一","交通护栏"]
[1,"2008-1式机动车道护栏（2780*970mm）","1、不含立柱；\n2、横梁：热轧槽钢6.3；\n3、栅栏：热轧圆钢Ф16；\n4、栅栏连接板：热轧扁钢50*50*5mm；\n5、栅栏筋板：热轧扁钢50*80*10mm；\n6、与立柱连接螺栓/螺母：M10*25mm；\n7、含制作、镀锌、喷漆、安装。","m",238.75]
[{"$f":"+A5+1","v":2},"2008-1式机动车道护栏立柱（950*60*80mm）","1、矩管60*80*3mm;\n2、连接板（上）：热轧扁钢50*50*5mm；\n3、连接板（下）：热轧扁钢50*40*8mm；\n4、立柱连接螺栓/螺母：M10*150mm；\n6、盖帽：热轧钢板60*80*4mm；\n7、荧光黄绿反光膜：180*25mm；\n8、含制作、镀锌、喷漆、安装。","支",94.91]
[3,"2008-1式机动车道护栏渐变段（2780*970*930~480mm）","1、不含立柱；\n2、横梁：热轧槽钢6.3；\n3、栅栏：热轧圆钢Ф16；\n4、栅栏连接板：热轧扁钢50*50*5mm；\n5、栅栏筋板：热轧扁钢50*80*10mm；\n6、与立柱连接螺栓/螺母：M10*25mm；\n7、渐变段栅栏高度依次为：930mm、880mm、830mm、780mm、730mm、680mm、630mm、580mm、530mm、480mm。\n8、含制作、镀锌、喷漆、安装。","排",572.38]
[4,"2008-1机动车道护栏全底座（400*320*180mm）","1、全铸铁；\n2、含安装","个",613.71]
[5,"2008-1机动车道护栏半底座（400*180*180mm）","1、全铸铁；\n2、含安装","个",494.26]
[6,"2008式人行道护栏（1896*920mm）","1、不含立柱；\n2、横梁：热轧槽钢6.3；\n3、栅栏：热轧圆钢Ф16；\n4、栅栏筋板：热轧扁钢69*50*5mm；\n5、栅栏连接板：热轧扁钢55*50*10mm；\n6、M5*25螺栓、螺母；\n7、含制作、镀锌、喷漆、安装。","m",139.51]
[7,"2008式人行道护栏立柱（Ф76*4*1050mm）","1、热轧钢管：Ф76*4*1050mm;\n2、连接板（上）：热轧扁钢55*50*5mm；\n3、连接板（下）60.7*40*8mm；\n4、底座法兰板：200*200*12mm；\n5、盖帽;Ф76*3mm；\n6、膨胀螺栓：M16*150mm；\n7、含制作、镀锌、喷漆、安装。","m",156.32]
[8,"2008-1式机非分隔护栏（2780*520mm）","1、不含立柱；\n2、横梁：热轧槽钢6.3；\n3、栅栏：热轧圆钢Ф16；\n4、栅栏连接板：热轧扁钢50*50*10mm；\n5、栅栏筋板：热轧扁钢50*80*5mm；\n6、与立柱连接螺栓/螺母：M10*25mm；\n7、含制作、镀锌、喷漆、安装。","m",195.43]
[9,"2008-1式机非分隔护栏立柱（60*80*3*550mm）","1、60mm*80mm*3mm方钢；高度550mm；\n2、含制作、焊接、镀锌、喷漆、安装。","支",107.37]
[10,"2008-1式机非分隔护栏小型全底座（铸铁）（240*240*150mm）","1、全铸铁；2、含安装","个",365.31]
[11,"2008-1式机非分隔护栏小型半底座（铸铁）（240*130*150mm）","1、全铸铁；2、含安装","个",295.3]
[12,"2008-1机动车道护栏全底座立面反光喷涂（400*320*180mm）","1、丙烯酸树脂溶剂型涂料；\n2、无铅颜料；\n3、外表面喷涂；\n4、面洒反光玻璃微珠，0.4-0.6kg/㎡。","个",28.65]
[13,"2008-1机动车道护栏半底座立面反光喷涂（400*160*180mm）","1、丙烯酸树脂溶剂型涂料；\n2、无铅颜料；\n3、外表面喷涂；\n4、面洒反光玻璃微珠，0.4-0.6kg/㎡。","个",22.28]
[14,"护栏底座立面反光喷涂","1、丙烯酸树脂溶剂型涂料；\n2、无铅颜料；\n3、外表面喷涂；\n4、面洒反光玻璃微珠，0.4-0.6kg/㎡。","㎡",110.52]
[15,"防撞水泥石码（1500*750mm）","1、C30混凝土；1500*750mm；\n2、表面涂刷黄黑相间或蓝白相间树脂油漆；\n3、上宽150mm，下宽500mm；\n4、双侧预留孔Ф83*2个；\n5、吊孔Ф50mm；\n6、含安装。","个",647.19]
[16,"单面波形梁钢护栏（310*85*3mm）","1、二波形梁；\n2、波形梁：506*85*3mm钢板;\n2、立柱：Ф140*4.5*2350mm钢管（埋入式）；Ф140*4.5*750mm(法兰板固定式）；\n3、防阻块：a=102mm,h=400mm型钢板；\n4、柱帽：Ф140*4mm;\n5、连接螺母：M16；螺栓：M16*180mm；\n6、圆头螺栓（1）：M16*35mm；圆头螺栓（2）：M16*45mm；\n7、含热镀锌、安装。","m",395.08]
[17,"双面波形梁钢护栏（310*85*3mm）","1、二波形梁；\n2、波形梁：310*85*4mm钢板;\n2、立柱：Ф140*4.5*2150mm钢管（埋入式）；Ф140*4.5*750mm(法兰板固定式）；\n3、横隔梁：480*200*50*4.5mm型钢板；\n4、柱帽：Ф140*4mm;\n5、连接螺母：M16；螺栓：M16*180mm；\n6、圆头螺栓（1）：M16*32.5mm；圆头螺栓（2）：M16*36mm；\n7、含热镀锌、安装。","m",498.34]
[18,"单面波形梁钢护栏端头（745*506*4mm）","1、适用二波形梁；\n2、745*506*4mm；\n3、R=160mm;\n4、含热镀锌、安装。","个",200.24]
[19,"双面波形梁钢护栏端头（780*406*4mm）","1、适用二波形梁；\n2、780*406*4mm；\n3、R=250mm;\n4、含热镀锌、安装。","个",206.52]
[20,"中心防撞墙护栏（3000*710mm）","1、包含立柱；\n2、横梁：40*40*3*2880mm热轧方管；\n3、栅栏：14*1481233热轧方钢；\n4、栅栏连接板：100*50*5mm热轧扁钢；\n5、立柱：60*60*3*590热轧方管；\n6、固定螺栓：M12*110mm；\n7、固定底板：180*100*10mm热轧扁钢；\n8、含制作、热镀锌、喷漆、安装。","m",162.88]
[21,"全塑机动车道护栏（3100*1050mm）","1、平口型；含注浆底座、安装。","m",382.61]
[22,"安装各式无基础护栏","1、安装护栏的人工及器械费用；\n2、包含连接螺栓。","m",39.94]
[23,"拆除各式无基础护栏","拆除护栏的人工及器械费用。","m",16.85]
[24,"安装各式有基础护栏","1、安装护栏的人工及器械费用；\n2、包含连接螺栓、C25水泥混凝土基础。","m",48.94]
[25,"拆除各式有基础护栏","1、拆除护栏的人工及器械费用。","m",21.87]
[26,"安装各式无基础护栏立柱","1、仅适用单独安装立柱；不适用连同护栏整体安装；\n2、含连接螺栓。","支",21.23]
[27,"拆除各式无基础护栏立柱","仅适用单独拆除立柱；不适用连同护栏整体拆除；","支",21.33]
[28,"安装各式有基础护栏立柱","1、仅适用单独安装立柱；不适用连同护栏整体安装；\n2、含连接螺栓、C25水泥混凝土基础。","支",146.62]
[29,"拆除各式有基础护栏立柱","1、仅适用单独拆除立柱；不适用连同护栏整体拆除；\n2、含拆除混凝土基础。","支",46.2]
[30,"安装各式护栏底座","1、安装护栏底座的人工及器械费用；\n2、包含固定螺栓。","个",210.95]
[31,"拆除各式护栏底座","1、拆除护栏底座的人工及器械费用；\n2、包含拆除固定螺栓。","个",53.64]
["二","交通标志"]
[{"$f":"+A35+1","v":32},"自发光标志（白冷光LED发光二极管、导光板；接入220v，输出24v。）","1、半透或全透发光，电网接入；\n2、铝合金板材，夜间有效动态视认距离≥210米 ，静态视认距离≥250米；\n3、使用寿命大于5年。\n4、含运输、安装。","㎡",2586.56]
[{"$f":"+A37+1","v":33},"Ⅲ类反光膜Ⅰ","1、密封胶囊式玻璃珠结构；高强级反光膜；\n2、含粘贴、安装。","㎡",187.16]
[34,"Ⅲ类反光膜Ⅱ","1、密封胶囊式玻璃珠结构；高强级反光膜；\n2、含粘贴、安装。","㎡",143.56]
[35,"Ⅳ类反光膜Ⅰ","1、微棱镜型结构，超强级反光膜；\n2、含粘贴、安装。","㎡",230.76]
[36,"Ⅳ类反光膜Ⅱ","1、微棱镜型结构，超强级反光膜；\n2、含粘贴、安装。","㎡",181.71]
[37,"Ⅴ类反光膜Ⅰ","1、微棱镜型结构，大角度反光膜；\n2、含粘贴、安装。","㎡",405.16]
[38,"Ⅴ类反光膜Ⅱ","1、微棱镜型结构，大角度反光膜；\n2、含粘贴、安装。","㎡",285.26]
[39,"荧光黄绿（橙）反光膜Ⅰ","1、Ⅴ类荧光黄绿（橙）；全棱镜结构；\n2、含粘贴、安装。","㎡",435.68]
[40,"荧光黄绿（橙）反光膜Ⅱ","1、Ⅴ类荧光黄绿（橙）；全棱镜结构；\n2、含粘贴、安装。","㎡",323.41]
[41,"数码打印Ⅳ类反光膜","1、微棱镜型结构，超强级反光膜；数码打印；\n2、含粘贴、安装。","㎡",312.51]
[42,"数码打印Ⅴ类反光膜","1、微棱镜型结构，超强级反光膜；数码打印；\n2、含粘贴、安装。","㎡",454.21]
[43,"铝板（3mm）","1、LF2-M铝合金;\n2，含切割、安装。","㎡",431.51]
[44,"热镀锌板","1、热镀锌板1mm;\n2，含切割、安装。","㎡",143.52]
[45,"滑动铝槽60mm（60*12*1.5mm）","1、LF2-M铝合金;\n2，含切割、安装。","m",52.25]
[46,"滑动铝槽80mm（80*18*3mm）","1、LF2-M铝合金;\n2，含切割、安装。","m",65.99]
[47,"滑动铝槽100mm（100*25*4mm）","1、LF2-M铝合金;\n2、切割、安装。","m",77.44]
[48,"单立杆Ф60mm（Ф60*3.5mm）","1、Q235A镀锌钢管；\n2、含切割、安装。","m",77.85]
[49,"单立杆Ф76mm（Ф76*3.75mm）","1、Q235A镀锌钢管；\n2、含切割、安装。","m",152.03]
[50,"单立杆Ф89mm（Ф89*4mm）","1、Q235A镀锌钢管；\n2、含切割、安装。","m",179.7]
[51,"拆除各式单立杆","1、拆除各式标志单杆；\n2、包含运输车辆台班。","支",84.22]
[52,"立杆底座法兰板Ф60（250*250*10mm）","1、适用于Ф60mm单立杆；\n2、Q235A钢板；\n3、加劲板：80*150*8mm；\n4、含制作、镀锌、安装。","个",64.16]
[53,"立杆底座法兰板Ф76（400*400*10mm）","1、适用于Ф76mm单立杆；\n2、Q235A钢板；\n3、加劲板：82*200*8mm；\n4、含制作、镀锌、安装。","个",109.07]
[54,"立杆底座法兰板Ф89（400*400*6mm）","1、适用于Ф89mm单立杆；\n2、Q235A钢板；\n3、加劲板：105*200*8mm；\n4、含制作、镀锌、安装。","个",130.71]
[55,"6m悬臂式标志杆（L杆）立柱（臂长6m）","1、立柱：a120-a140*10*7850mm八角锥形钢管；雨帽：Ф389*3mm;\n2、连接悬臂法兰板：500*500*20mm；连接法兰板加劲肋：500*265*16mm;\n3、底座法兰板：Ф1000*20mm;加劲肋：220*300*16mm；\n4、含连接螺栓、螺母；\n5、含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",8854.24]
[56,"6m悬臂式标志杆（L杆）横臂（臂长6m）","1、横臂：a80-a120*10*6000mm八角锥形钢管；雨帽：Ф293*3mm;\n2、连接立柱法兰板500*500*20mm；连接法兰板加劲肋：90*250*14mm；\n3、含连接螺栓、螺母；\n4、含制作、镀锌、喷漆、安装。","根",4410.26]
[57,"8m悬臂式标志杆（L杆）立柱（臂长8m）","1、立柱：a130-a150*12*7850mm八角锥形钢管；雨帽：Ф413*3mm;\n2、连接悬臂法兰板：600*600*20mm；连接法兰板加劲肋：600*280*16mm;\n3、底座法兰板：Ф1000*20mm;加劲肋：220*300*16mm；\n4、含连接螺栓、螺母；\n5、含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",12305.57]
[58,"8m悬臂式标志杆（L杆）横臂（臂长8m）","1、横臂：a90-a130*10*8000mm八角锥形钢管；雨帽：Ф317*3mm;\n2、连接立柱法兰板600*600*20mm；连接法兰板加劲肋：110*300*16mm；\n3、含连接螺栓、螺母；\n4、含制作、镀锌、喷漆、安装。","根",6893.9]
[59,"10m悬臂式标志杆（L杆）立柱（臂长10m）","1、立柱：a140-a160*14*7850mm八角锥形钢管；雨帽：Ф437*3mm;\n2、连接悬臂法兰板：600*600*20mm；连接法兰板加劲肋：600*290*16mm;\n3、底座法兰板：Ф1000*25mm;加劲肋：220*300*16mm；\n4、含连接螺栓、螺母；\n5、含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",13312.21]
[60,"10m悬臂式标志杆（L杆）横臂（臂长10m）","1、横臂：a100-a140*10*10000mm八角锥形钢管；雨帽：Ф341*3mm;\n2、连接立柱法兰板600*600*20mm；连接法兰板加劲肋：110*300*16mm；\n3、含连接螺栓、螺母；\n4、含制作、镀锌、喷漆、安装。","根",8977.08]
[61,"倒三角门架立柱","1、Q235A钢；\n2、热轧槽钢40b*6423mm，共4件；\n3、加劲腹板：①96*6398*8mm；②96*6153*8mm；\n4、底座加劲法兰板：700*600*25mm钢板；法兰加劲肋：①100*270*16mm；②200*270*16mm;\n5、连接横梁法兰板：1300*1770*20mm；法兰板加劲肋：300*200*16mm；法兰板两侧加劲肋：1500*380*20mm；法兰顶端加劲板：1300*380*20mm；\n6、加劲雨板：520*390*16mm;\n7、含连接螺栓、螺母；\n8、含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",23439.99]
[62,"倒三角门架横梁","1、Q235A钢；\n2、上、下弦无缝钢管：Ф140*3mm;\n3、上下弦连接斜钢管、连接直钢管：Ф60*3.5mm;\n4、上下弦驳接钢管：Ф127*4.5mm；\n5、横梁连接法兰板：1404*1160*20mm；法兰梁侧加劲肋：1360*50*10mm；法兰顶端加劲板：1000*50*20mm；\n6、含连接螺栓、螺母；\n7、含制作、镀锌、喷漆、安装。","m",1577.22]
[63,"八角形钢管门架立柱","1、Q235A钢；\n2、八角钢管立柱：a140*12*7290mm；\n3、底座法兰板：1200*600*20mm；加劲肋：①350*300*16mm；②200*300*16mm；\n4、连接横梁法兰板：500*500*20mm；加劲肋：①200*500*16mm；②150*500*16mm；③130*500*16mm；\n5、雨帽：Ф387*5mm；\n6、含连接螺栓、螺母；\n7、含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",11118.68]
[64,"八角形钢管门架横梁","1、Q235A钢；\n2、八角钢管横梁：双悬横梁a120*10mm；\n3、横梁连接支撑八角管：a48*5*310mm；\n4、连接立柱法兰板：500*500*20mm;加劲肋：250*110*16mm;\n5、雨帽：Ф339*5mm；\n6、含连接螺栓、螺母；\n7、含制作、镀锌、喷漆、安装。","m",1480.76]
[65,"标志板连接抱箍Ⅰ（50*5mm）","1、适用于单立杆标志、悬臂式标志、八角形钢管门架标志；\n2、Q235A钢板条；\n3、M18高强螺栓、螺母；\n4、含制作、安装。","m",12.12]
[66,"标志板连接抱箍Ⅱ（60*8mm）","1、适用于倒三角门架标志；\n2、Q235A钢板条；\n3、M18高强螺栓、螺母；\n4、含制作、安装。","m",17.31]
[67,"混凝土基础","1、混凝土C25；\n2、不含基础笼；\n3、含人工、浇注。","m³",857.27]
[68,"挖基坑土方","1、土壤类别:综合考虑\n2、挖土深度:综合考虑","m³",11.29]
[69,"拆除路面","1、材质:拆除混凝土路面\n2、厚度:综合考虑","㎡",23.57]
[70,"拆除人行道","1、材质:拆除人行道路面\n2、厚度:综合考虑","㎡",13.55]
[71,"回填方","1、填方材料品种:土方","m³",25.75]
[72,"余方弃置","1、废弃料品种:土方\n2、运距:综合考虑","m³",54.02]
[73,"基础笼","1、含地脚螺栓、螺母、箍筋、板筋、法兰板；\n2、含人工、安装。","吨",7269.16]
[74,"安装悬臂式标志杆横臂","1、安装各式悬臂式标志杆横臂；\n2、含各规格连接螺栓；\n3、包含吊车、升车、运输车辆台班；","根",1731.54]
[75,"安装悬臂式标志杆立柱","1、安装各式悬臂式标志杆立柱；\n2、含各规格连接螺栓；\n3、包含吊车、升车、运输车辆台班；","座",2537.79]
[76,"拆除悬臂式标志杆横臂","1、拆除各式悬臂式标志杆横臂；\n2、包含吊车、升车、运输车辆台班；","根",1268.89]
[77,"拆除悬臂式标志杆立柱","1、拆除各式悬臂式标志杆立柱；\n2、包含吊车、升车、运输车辆台班；","座",1268.89]
[78,"安装门架横梁","1、安装各式门架横梁；\n2、含各规格连接螺栓；\n3、包含吊车、升车、运输车辆台班；","m",519.85]
[79,"安装门架立柱","1、安装各式门架立柱；\n2、含各规格连接螺栓；\n3、包含吊车、升车、运输车辆台班；","座",2579.79]
[80,"拆除门架横梁","1、拆除各式门架横梁；\n2、包含吊车、升车、运输车辆台班；","m",470.07]
[81,"拆除门架立柱","1、拆除各式门架立柱；\n2、包含吊车、升车、运输车辆台班；","座",1833.18]
[82,"安装标志","1、安装各类标志；\n2、包含运输台班及各类紧固配件费用；\n3、如涉高空拆除，升、吊车台班另计。","㎡",60.08]
[83,"拆除标志<2㎡","1、不含材料，纯拆除费用；\n2、包含运输费用。","套",74.74]
[84,"拆除标志≥2㎡","1、不含材料，纯拆除费用；\n2、包含运输费用。\n3、如涉高空拆除，升、吊车台班另计。","㎡",84.22]
[85,"标志除膜","1、不含材料，纯清除反光膜费用；","㎡",43.27]
[86,"拆除基础","1、拆除各式混凝土基础；\n2、包含废料运输及处理费用。","m³",526.01]
[87,"防坠落铁链（Ф≥14mm）","1、Ф≥14mm镀锌焊接铁链条；\n2、含Q235A固定法兰盘式吊（挂）环及固定螺栓；\n3、包安装。","m",123.38]
["三","交通标线"]
[{"$f":"+A92+1","v":88},"热熔标线","1、热熔反光型标线涂料,软化点为95-125℃；\n2、玻璃珠：国标1号，含量≥25%;\n3、成型厚度：1.8-2.5mm;\n4、不粘胎干燥时间：≤3min；\n5、抗压：≥12MPa；\n6、施划时釜内控制温度：200±10℃；\n7、初始逆反射系数：（白线）≥150mcd；（黄线）≥100mcd。\n8、颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘等缺陷。","㎡",59.12]
[{"$f":"+A94+1","v":89},"热熔振动标线","1、热熔反光型标线涂料,软化点≥100℃；\n2、玻璃珠：国标1号，含量≥25%;\n3、成型厚度：基线厚度1-2mm;突起部分厚度3-7mm;\n4、不粘胎干燥时间：≤3min；\n5、抗压：≥12MPa；\n6、施划时釜内控制温度：200±10℃；\n7、初始逆反射系数：（白线）≥150mcd；（黄线）≥100mcd。\n8、颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘等缺陷。","㎡",107.6]
[90,"冷涂标线","1、溶剂型或水性涂料；\n2、厚度：0.3-0.8mm；\n3、面撒玻璃珠，≥0.5kg/㎡；\n4、不粘胎干燥时间：≤15min；\n5、初始逆反射系数：（白线）≥150mcd；（黄线）≥100mcd。\n6、颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘等缺陷。","㎡",20.77]
[91,"单组份标线（喷涂）","1、溶剂型丙烯酸树脂道路标线涂料；\n2、施划工艺：喷涂；\n3、面撒玻璃珠，≥0.5kg/㎡；\n4、不粘胎干燥时间：≤15min；\n5、厚度：0.3-0.8mm；\n6、初始逆反射系数：（白线）≥300mcd；（黄线）≥150mcd。\n7、颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘等缺陷。","㎡",62.92]
[92,"双组份标线（喷涂）","1、主成分：常温反应型活性丙烯酸树脂；\n2、施划工艺：喷涂；\n3、玻璃珠：面撒玻璃珠，含量≥18%;\n4、不粘胎干燥时间：≤35min；\n5、固化剂：2-4%；\n6、稀释剂：1.5-2%；\n7、厚度：0.4-1.0mm；\n8、逆反射系数：150-350mcd。\n9、颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘等缺陷。","㎡",92.65]
[93,"双组份标线（甩涂）","1、主成分：常温反应型活性丙烯酸树脂；\n2、施划工艺：甩涂；\n3、玻璃珠：内混、面撒玻璃珠，含量≥25%;\n4、不粘胎干燥时间：≤35min；\n5、固化剂：1.5-2%；\n6、稀释剂：1.5-2%；\n7、厚度：2-4mm；\n8、逆反射系数：150-350mcd。\n9、颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘等缺陷。","㎡",152.6]
[94,"双组份标线（刮涂）","1、主成分：常温反应型活性丙烯酸树脂；\n2、施划工艺：刮涂；\n3、玻璃珠：内混、面撒玻璃珠，含量≥25%;\n4、不粘胎干燥时间：≤35min；\n5、固化剂：1.5-2%；\n6、稀释剂：1.5-2%；\n7、厚度：1.5-2.0mm；\n8、逆反射系数：200-400mcd。\n9、颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘等缺陷。","㎡",152.6]
[95,"双组份振动标线","1、主成分：常温反应型活性丙烯酸树脂；\n2、玻璃珠：内混、面撒玻璃珠，含量≥25%;\n3、成型厚度：基线厚度1-2mm;突起部分厚度3-7mm;\n4、不粘胎干燥时间：≤35min；\n5、固化剂：1.5-2%；\n6、稀释剂：1.5-2%；\n7、逆反射系数：150-350mcd。\n8、颜色均匀、边缘整齐、线形规则、线条流畅；无明显起泡、皱纹、斑点、开裂、发粘等缺陷。","㎡",239.8]
[96,"热熔雨夜标线","1、涂料配方组成：有机物含量≥19%；钛白粉≥10%；有机填料≤42%；\n2、涂料配方主要技术指标：密度2-2.6g/m³；软化点不低于105。C；玻璃珠含量≥25%；抗压强度≥15Mpa;厚度≥1.8mm。\n3、表面撒播雨夜珠≥200g/㎡、玻璃珠≥200g/㎡；\n4、新划逆反射系数：干燥状态≥350mcd/㎡、潮湿状态≥200mcd/㎡","㎡",144]
[97,"路面防滑彩色涂装","1、防滑型涂料，主要成分为甲基丙烯酸甲酯；\n2、三层（底漆、防滑骨料、面漆）工艺施工。\n3、颜色、骨料颗粒分布均匀，无裂纹、无脱落。\n4、抗滑值（BPN）：≥55。\n5、凝胶时间：≤12min。\n6、质保期：≥24月。","㎡",214.56]
[98,"预成型标线带Ⅰ","1、预成型标线带；合成橡胶、树脂，玻璃微珠；\n2、含粘贴。","㎡",574.11]
[99,"预成型标线带Ⅱ","1、预成型标线带；合成橡胶、树脂，玻璃微珠；\n2、含粘贴。","㎡",279.81]
[100,"热熔直行导向箭头600cm","按热熔标线要求执行。","个",154.42]
[101,"热熔直行导向箭头300cm","按热熔标线要求执行。","个",38.6]
[102,"热熔左（右）弯导向箭头600cm","按热熔标线要求执行。","个",197.24]
[103,"热熔左（右）弯导向箭头300cm","按热熔标线要求执行。","个",49.33]
[104,"热熔转弯导向箭头600cm","按热熔标线要求执行。","个",197.24]
[105,"热熔转弯导向箭头300cm","按热熔标线要求执行。","个",49.33]
[106,"热熔复式导向箭头600cm","按热熔标线要求执行。","个",267.37]
[107,"热熔复式导向箭头300cm","按热熔标线要求执行。","个",66.84]
[108,"热熔掉头导向箭头600cm","按热熔标线要求执行。","个",288.1]
[109,"热熔掉头导向箭头300cm","按热熔标线要求执行。","个",71.99]
[110,"热熔路面文字600cm","按热熔标线要求执行。","个",384.02]
[111,"热熔路面文字300cm","按热熔标线要求执行。","个",192.01]
[112,"热熔路面文字200cm","按热熔标线要求执行。","个",128.01]
[113,"热熔路面文字100cm","按热熔标线要求执行。","个",64]
[114,"热熔人行横道预告标志（60*120cm）","按热熔标线要求执行。","个",46.08]
[115,"热熔人行横道预告标志（150*300cm）","按热熔标线要求执行。","个",288.01]
[116,"热熔非机动车道标记（60*120cm）","按热熔标线要求执行。","个",46.08]
[117,"热熔减速让行标记（120*300cm）","按热熔标线要求执行。","个",230.41]
[118,"热熔停车让行标记（250*100cm）","按热熔标线要求执行。","个",160.01]
[119,"双组份喷涂直行导向箭头600cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",287.77]
[120,"双组份喷涂直行导向箭头300cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",106.23]
[121,"双组份喷涂左（右）弯导向箭头600cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",369.96]
[122,"双组份喷涂左（右）弯导向箭头300cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",123.04]
[123,"双组份喷涂转弯导向箭头600cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",299.67]
[124,"双组份喷涂转弯导向箭头300cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",78.07]
[125,"双组份喷涂复式导向箭头600cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",578.4]
[126,"双组份喷涂复式导向箭头300cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",147.81]
[127,"双组份喷涂掉头导向箭头600cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",685.41]
[128,"双组份喷涂掉头导向箭头300cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",187.5]
[129,"双组份喷涂路面文字600cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",810.69]
[130,"双组份喷涂路面文字300cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",406.43]
[131,"双组份喷涂路面文字200cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",271.67]
[132,"双组份喷涂路面文字100cm","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",136.92]
[133,"双组份喷涂人行横道预告标志（60*120cm）","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",99.19]
[134,"双组份喷涂人行横道预告标志（150*300cm）","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",305.36]
[135,"双组份喷涂非机动车道标记（60*120cm）","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",99.19]
[136,"双组份喷涂减速让行标记（120*300cm）","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",244.72]
[137,"双组份喷涂停车让行标记（250*100cm）","按双组份标线（喷涂）要求执行。","个",342.29]
[138,"双组份刮涂直行导向箭头600cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",418.05]
[139,"双组份刮涂直行导向箭头300cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",103.29]
[140,"双组份刮涂左（右）弯导向箭头600cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",538.96]
[141,"双组份刮涂左（右）弯导向箭头300cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",137.23]
[142,"双组份刮涂转弯导向箭头600cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",435.4]
[143,"双组份刮涂转弯导向箭头300cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",112.09]
[144,"双组份刮涂复式导向箭头600cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",846.08]
[145,"双组份刮涂复式导向箭头300cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",214.72]
[146,"双组份刮涂掉头导向箭头600cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",1003.74]
[147,"双组份刮涂掉头导向箭头300cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",254.27]
[148,"双组份刮涂路面文字600cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",1170.39]
[149,"双组份刮涂路面文字300cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",586.28]
[150,"双组份刮涂路面文字200cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",391.57]
[151,"双组份刮涂路面文字100cm","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",196.87]
[152,"双组份刮涂人行横道预告标志（60*120cm）","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",142.78]
[{"$f":"+A158+1","v":153},"双组份刮涂人行横道预告标志（150*300cm）","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",440.25]
[154,"双组份刮涂非机动车道标记（60*120cm)","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",142.35]
[155,"双组份刮涂减速让行标记(120*300cm)","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",352.63]
[156,"双组份刮涂停车让行标记(250*100cm)","按双组份标线（刮涂）要求执行。","个",492.17]
[157,"铲除标线","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","㎡",51.34]
[158,"铲除直行导向箭头600cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",110.89]
[159,"铲除直行导向箭头300cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",35.42]
[160,"铲除左（右）弯导向箭头600cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",141.64]
[161,"铲除左（右）弯导向箭头300cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",35.42]
[162,"铲除转弯导向箭头600cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",141.64]
[163,"铲除转弯导向箭头300cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",35.42]
[164,"铲除复式导向箭头600cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",192]
[165,"铲除复式导向箭头300cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",48]
[166,"铲除掉头导向箭头600cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",206.89]
[167,"铲除掉头导向箭头300cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",51.7]
[168,"铲除文字600cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",308.03]
[169,"铲除文字300cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",154.01]
[170,"铲除文字200cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",102.68]
[171,"铲除文字100cm","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",51.34]
[172,"铲除人行横道预告标志(60*120cm)","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",36.96]
[173,"铲除人行横道预告标志(150*300cm)","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",231.02]
[174,"铲除非机动车道标记(60*120cm)","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",36.96]
[175,"铲除减速让行标记(120*300cm）","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",184.82]
[176,"铲除停车让行标记（250*100cm)","磨机或火烧清除后涂抹沥青油。","个",128.35]
[177,"高压水除标线","高压水枪清除后涂抹沥青油。","㎡",91.56]
["四","其他交通安全设施"]
[{"$f":"+A183+1","v":178},"矩形反光轮廓标（180*40mm）","1、矩形轮廓标；\n2、铝合金底板；\n3、单面高反光片；\n4、含安装。","个",33.48]
[{"$f":"+A185+1","v":179},"梯形反光轮廓标（110*70*50mm)","1、梯形轮廓标；\n2、铝合金底板；\n3、单面高反光片；\n4、含安装。","个",28.81]
[180,"带状轮廓标","1、荧光黄绿（橙）Ⅴ类反光膜；\n2、1mm铝合金底板；\n3、波浪形；\n4、含安装。","㎡",565.12]
[181,"示警桩(Ф114*1200mm)","1、Ф114*4mm钢管；\n2、高1200mm；\n3、外贴Ⅲ类反光膜Ⅰ；\n4、含安装。","支",330.17]
[182,"示警桩(Ф114*600mm)","1、Ф114*4mm钢管；\n2、高600mm；\n3、外贴Ⅲ类反光膜Ⅰ；\n4、含安装。","支",240.29]
[183,"ABS塑料立面标识型示警桩（300*220*600mm)","1、ABS塑料主体；\n2、面贴荧光黄绿、荧光橙Ⅴ类反光膜；\n3、热镀锌50*5mm抱箍；\n4、M18*45mm螺栓；\n5、含安装。","个",674.57]
[184,"ABS塑料立面标识型示警桩（300*220*900mm)","1、ABS塑料主体；\n2、面贴荧光黄绿、荧光橙Ⅴ类反光膜；\n3、热镀锌50*5mm抱箍；\n4、M18*45mm螺栓；\n5、含安装。","个",947.07]
[185,"橡胶立面标识型示警桩（300*220*600mm)","1、橡胶主体；\n2、面贴荧光黄绿、荧光橙Ⅴ类反光膜；\n3、热镀锌50*5mm抱箍；\n4、M8*80mm内膨胀螺丝；\n5、含安装。","个",947.07]
[186,"橡胶立面标识型示警桩（300*220*900mm)","1、橡胶主体；\n2、面贴荧光黄绿、荧光橙Ⅴ类反光膜；\n3、热镀锌50*5mm抱箍；\n4、M8*80mm内膨胀螺丝；\n5、含安装。","个",1177.06]
[187,"不锈钢立面标识型示警桩（300*220*600mm)","1、主体201不锈钢；\n2、面贴荧光黄绿、荧光橙Ⅴ类反光膜；\n3、热镀锌50*5mm抱箍；\n4、M18*45mm螺栓；\n5、100*25*4mm铝槽；\n6、含安装。","个",2102.47]
[188,"不锈钢立面标识型示警桩（300*220*900mm)","1、主体201不锈钢；\n2、面贴荧光黄绿、荧光橙Ⅴ类反光膜；\n3、热镀锌50*5mm抱箍；\n4、M18*45mm螺栓；\n5、100*25*4mm铝槽；\n6、含安装。","个",2102.47]
[189,"太阳能示警柱(1150*200*200mm）","1、外壳钣金；\n2、单硅晶太阳能电池；36颗以上高亮LED光源；满电连续工作≥120小时；\n3、包安装。","套",465.29]
[190,"安装示警桩","1、安装示警桩的人工及器械费用；\n2、包含连接螺栓。","支",71.6]
[191,"拆除示警桩","拆除示警桩的人工及器械费用。","支",21.48]
[192,"弹力示警桩（Ф≥75mm，h≥750mm）","1、热塑性聚氨酯(TPU），红色或绿色；\n2、三段微棱镜结构Ⅳ类或以上等级白色反光膜，每段宽度≥50mm；\n3、底盘部双向设有微棱镜道钉型反光片;\n4、自然使用寿命≥1年；\n5、含安装。","支",179.16]
[193,"安装弹力示警桩","1、安装弹力示警桩的人工及器械费用；\n2、包含连接螺栓。","支",48.36]
[194,"拆除弹力示警桩","拆除弹力示警桩的人工及器械费用。","支",11.88]
[195,"反光消能桶（Ф600*800mm)","1、玻璃钢纤维、三级反光膜；\n2、含桶盖；\n3、装沙高度不低于整桶高度2/3；\n4、包安装。","个",495.17]
[196,"反光消能桶盖(Ф600mm)","1、玻璃钢纤维；\n2、包安装。","个",45.39]
[197,"反光消能桶Ф800mm(Ф800*800mm)","1、玻璃钢纤维、三级反光膜；\n2、含桶盖；\n3、装沙高度不低于整桶高度2/3；\n4、包安装。","个",625.97]
[198,"反光消能桶盖Ф800mm","1、玻璃钢纤维；\n2、包安装。","个",57.38]
[199,"反光消能桶(Ф1000*1000mm）","1、玻璃钢纤维、三级反光膜；\n2、含桶盖；\n3、装沙高度不低于整桶高度2/3；\n4、包安装。","个",1018.37]
[200,"反光消能桶盖Ф1000mm","1、玻璃钢纤维；\n2、包安装。","个",68.28]
[201,"反光道钉Ⅰ（≥103*103*20mm）","1、A1类微棱镜结构反光片；\n2、抗压强度>230KN;耐磨层逆反射系数≥规定值70%；\n3、使用寿命不少于3年；\n4、包安装。","只",33.08]
[202,"反光道钉Ⅱ（100*100*18mm）","1、全铝合金；重量0.32kg；\n2、微棱镜反射体；抗压强度>230KN；\n3、反光器表面硬度（耐磨指数）摩氏硬度>5 级；\n4、使用寿命不少于3年；\n5、包安装。","只",37.33]
[203,"太阳能发光道钉","1.铸铝外壳；\n2.太阳能电池板蓄电；\n3.显示方式：≥6颗高亮LED，光强≥3000mcd，颜色可选白、红、黄，可视距离≥500m；平行出光面（双面）≥3颗/面；闪烁60-120次/分钟；无线同步；\n4.防尘、防水等级：IP68；\n5.抗压：≥40吨；\n6.使用寿命：≥24月；\n7.含安装。",null,64.29]
[204,"安装反光道钉","1、安装反光道钉的人工器械费用；\n2、包含粘贴胶水。","只",29.19]
[205,"拆除反光道钉","拆除反光道钉的人工器械费用。","只",8.76]
[206,"广角镜Ф600mm","1、ABS塑料外壳，带帽檐；\n2、PC防水球面软镜面；\n3、含连接紧固件，包安装。","块",455.52]
[207,"广角镜Ф800mm","1、ABS塑料外壳，带帽檐；\n2、PC防水球面软镜面；\n3、含连接紧固件，包安装。","块",494.76]
[208,"埋入式智能感知发光路钮（太阳能）Ф126*56mm","1.铸铝外壳；PC内胆，环氧树脂填充；\n2.太阳能电池板蓄电；磷酸铁锂电池，充放电次数≥2000次；\n3.显示方式：≥12颗高亮LED，光强≥3000mcd，颜色可选白、红、黄，可视距离≥500m；平行出光面（双面）≥3颗/面；闪烁60-120次/分钟；无线同步；\n4.防尘、防水等级：IP68；\n5.抗压：≥40吨；\n6.使用寿命：≥24月；\n7.含路面取芯、安装。","个",569.89]
[209,"智能感知护栏线形警示标（太阳能）Ф82.5*29.5mm","1.防弹级PC顶盖外壳，环氧树脂填充；\n2.太阳能电池板蓄电；磷酸铁锂电池，充放电次数≥2000次；\n3.显示方式：≥8颗高亮LED，光强≥3000mcd，颜色可选白、红、黄，可视距离≥500m；闪烁60-120次/分钟；无线同步；\n4.防尘、防水等级：IP68；\n5.使用寿命：≥24月；\n6.含安装。","个",196.89]
[210,"智能感知无线超薄警示标（太阳能）135*105*8.5mm","1.PC外壳，环氧树脂填充；\n2.太阳能电池板蓄电；磷酸铁锂电池，充放电次数≥2000次；\n3.显示方式：≥4颗高亮LED，光强≥3000mcd，颜色可选白、红、黄，可视距离≥500m；闪烁60-120次/分钟；无线同步；\n4.防尘、防水等级：IP68；\n5.抗压：≥20吨；\n6.使用寿命：≥24月；\n7.含安装。","个",164.19]
[211,"非机动车道端头标识","1.类型:非机动车道端头标识；\n2.材质、规格尺寸:201不锈钢板，650*190*320mm；\n3.板面反光膜等级:V类反光膜。","个",1411.16]
[212,"LED雷达测速反馈仪","1、仪器尺寸：1500*600mm2\n2、最大显示速度：199km/h\n3、内部测速精准度：±0.1km/h\n4、可探测距离：≦10~399m\n5、响应时间：≦10ms\n6、含安装","个",8356.81]
["五","交通警保卫设施"]
[{"$f":"+A219+1","v":213},"05式活动护栏（1985*900mm)","1、框架：Ф25mm碳素结构钢；\n2、栅栏：Ф16mm钢筋；\n3、支架（支撑脚）：Ф3025mm碳素结构钢；\n4、固定用耳朵螺母M16；\n5、整体质量≥23.44kg；\n6、含氧、酚醛树漆、热镀锌防腐处理。","排",459.17]
[{"$f":"+A221+1","v":214},"抗风A字活动标志底板","1、全铝合金，多孔透风，抗8级以上大风；\n2、反光膜（无金属镀层）平整无气泡，白色量度因数Y≥0.27，其他颜色0.15≥Y≥0.02。","㎡",1102.2]
[215,"抗风A字活动标志框架(35*25*1mm)","1、外、中、内框均为35*25*1mm铝方管；\n2、太阳能充电，含两组警示信号灯，可视距离≥300m；\n3、便携可折叠。","m",125.07]
[216,"维修活动护栏","仅维修。","套",50]
[217,"维修活动标志","仅维修。","套",50]
[218,"即时贴","即时贴","㎡",85.02]
[219,"示警锥Ⅰ(h≥700mm；a≥360mm)","1、高强度弹性pvc，通体壁厚≥3mm；\n2、顶端提手凹槽；\n3、不可分离式底座，底宽≥360mm；\n4、凹槽式反光膜保护；Ⅳ类或以上等级反光膜;整体或双段分离式反光膜，高度≥20mm；\n5、印有“花都交警”字样。","个",148.54]
[220,"示警锥Ⅱ(h≥700mm；a≥400mm）","1、高强度环保塑料或玻璃钢，通体壁厚≥2.5mm；\n2、顶端提手凹槽；\n3、不可分离式底座，底宽≥400mm；\n4、Ⅲ类或以上等级反光膜，整体面积≥0.25㎡；\n5、印有“花都交警”字样。","个",108.21]
[221,"太阳能发光路锥（890*420*420mm）","椎体HDPE;闪烁发光;柔性棱晶体反光晶格片；可视≥800m；有开启键。","个",155.17]
[222,"警戒带（120m)","警戒带（120m)","卷",70.85]
[223,"镀锌刺铁丝(12＃)","镀锌刺铁丝(12＃)","m",12.64]
[224,"三脚式活动标志架(1500mm)","1、立杆：Ф30*3*1500mm钢管；\n2、支撑架：Ф16*3*600mm钢管；\n3、连接片：2*25mm扁铁。","个",183.12]
[225,"报纸夹式活动标志架(1300*650mm)","1、框架及支撑杆：Q235碳素结构钢20*20*3mm；\n2、钢链：D=Ф3mm,L=350mm;\n3、合页：不锈钢25*80*Ф10；\n4、铝板：3mm。","个",571.25]
[226,"防撞水码Ⅰ(1440*800mm)","1、低密度聚乙烯（LLDPE)，厚度≥5mm；\n2、上宽270mm，下宽480mm；\n3、不含反光膜；反光膜按实际使用量另外计算。","个",714.05]
[227,"防撞水码Ⅱ(1500*800mm)","1、低密度聚乙烯（LLDPE)，厚度≥5mm；\n2、上宽190mm，下宽430mm；\n3、不含反光膜；反光膜按实际使用量另外计算。","个",637.75]
[228,"防撞水马Ⅲ（1512*1300mm）","1、低密度聚乙烯（LLDPE)，厚度≥5mm；\n2、上宽120mm，下宽400mm；\n3、不含反光膜；反光膜按实际使用量另外计算。","个",671.98]
[229,"移动爆闪灯(500mm≤L≤600mm 130mm≤H≤180mm 135mm≤W≤300mm)","铝型材；灯珠颗数≥20颗/组；太阳能、物理电池互换；含固定三角架或固定箱架、立柱，及其反光标识。","盏",1200]
["六","交通设施翻新"]
[{"$f":"+A237+1","v":230},"现场翻新各式护栏","1、表面除锈；\n2、喷漆。","m",31.47]
[{"$f":"+A239+1","v":231},"场内翻新各式护栏","1、除锈、红丹防腐处理；\n2、喷漆","m",55.72]
[232,"现场翻新示警桩1200mm","1、铲除旧膜；\n2、除锈；\n3、贴Ⅲ类反光膜。","支",80.21]
[233,"现场翻新示警桩600mm","1、铲除旧膜；\n2、除锈；\n3、贴Ⅲ类反光膜。","支",40.1]
[234,"翻新水泥石马（反光漆）1500*750mm","1、清除表面杂物、浮尘积垢；\n2、涂刷反光漆2层。","个",216.53]
[235,"翻新水泥石马（调和漆）1500*750mm","1、清除表面杂物、浮尘积垢；\n2、涂刷调和漆2层。","个",99.45]
[236,"翻新水泥石马（立面反光喷涂）1500*750mm","1、丙烯酸树脂溶剂型涂料；\n2、无铅颜料；\n3、外表面喷涂；\n4、面洒反光玻璃微珠，0.4-0.6kg/㎡。","个",216.53]
[237,"现场翻新悬臂式标志杆横臂","1、局部除锈、红丹防腐处理；\n2、清除表面杂物、浮尘积垢；面漆空鼓、翘边、破损处理；\n3、喷漆；\n4、包含升车台班。","m",85.98]
[238,"现场翻新悬臂式标志杆立柱","1、局部除锈、红丹防腐处理；\n2、清除表面杂物、浮尘积垢；面漆空鼓、翘边、破损处理；\n3、喷漆；\n4、包含升车台班。","座",1455.47]
[239,"现场翻新门架横梁","1、局部除锈、红丹防腐处理；\n2、清除表面杂物、浮尘积垢；面漆空鼓、翘边、破损处理；\n3、喷漆；\n4、包含升车台班。","m",171.95]
[240,"现场翻新门架立柱","1、局部除锈、红丹防腐处理；\n2、清除表面杂物、浮尘积垢；面漆空鼓、翘边、破损处理；\n3、喷漆；\n4、包含升车台班。","座",1508.31]
["七","交通设施清洗"]
[{"$f":"+A249+1","v":241},"清洗交通标志","1、人工或器械清洗；\n2、综合考虑清洗方式、规格.用水量及部分标志安装高度。","㎡",28.94]
[{"$f":"+A251+1","v":242},"清洗交通标线","1、人工或器械清洗。\n2、综合考虑清洗方式、用水量。","㎡",7.86]
[243,"清洗水马","1、人工或器械清洗。\n2、综合考虑清洗方式、清洗剂及用水量。","个",11.99]
[244,"清洗石马","1、人工或器械清洗。\n2、综合考虑清洗方式、清洗剂及用水量。","个",13.08]
[245,"清洗示警桩","1、人工或器械清洗。\n2、综合考虑清洗方式、清洗剂及用水量。","支",7.63]
[246,"清洗柔性示警桩","1、人工或器械清洗。\n2、综合考虑清洗方式、清洗剂及用水量。","支",7.63]
[247,"清洗消能桶","1、人工或器械清洗。\n2、综合考虑清洗方式、清洗剂及用水量。","个",21.8]
[248,"清洗反光道钉","人工或器械清洗。","个",5.45]
[249,"清洗轮廓标","人工或器械清洗。","个",8.72]
[250,"清洗带状轮廓标","人工或器械清洗。","㎡",21.8]
["八","灯具和电缆维护"]
[{"$f":"+A260+1","v":251},"机动车灯（Φ400）","1.名称:机动车灯\n2.规格:φ400LED\n3.可进行全屏或箭头转换，带倒计时\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",3233.67]
[{"$f":"+A262+1","v":252},"机动车灯（Φ300）","1.名称:机动车灯\n2.规格:Φ300LED\n3.可进行全屏或箭头转换，带倒计时\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",2650.92]
[253,"机动车灯（Φ200）","1.名称:机动车灯\n2.规格:Φ200LED\n3.可进行全屏或箭头转换，带倒计时\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",2271.12]
[254,"非机动车灯（Φ300）","1.名称:非机动车灯\n2.规格:Φ300LED\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",1943.71]
[255,"人行灯A","1.名称:人行灯A\n2.规格:Φ300LED，带倒计时\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",1845.96]
[256,"人行灯B（内置盲人敲击器）","1.名称:人行灯B\n2.规格:Φ300LED，带倒计时,内置可用手机APP编程调控的语音提醒盲人敲击器\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",2653.15]
[257,"机动车灯（低压Φ400）","1.名称:机动车灯\n2.规格:φ400LED，可进行全屏或箭头转换，带倒计时，AC36-42V\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",2996.12]
[258,"机动车灯（低压Φ300）","1.名称:机动车灯\n2.规格:Φ300LED，可进行全屏或箭头转换，带倒计时，AC36-42V\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",2517.07]
[259,"机动车灯（低压Φ200）","1.名称:机动车灯\n2.规格:Φ200LED，全屏或箭头，AC36-42V\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",2149.51]
[260,"人行灯（低压）","1.名称:人行灯B\n2.规格:Φ300LED，带倒计时，AC36-42V，内置可用手机APP编程调控的语音提醒盲人敲击器\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",2278.95]
[261,"车道信号灯","1.名称:车道信号灯\n2.规格:“红叉”及“绿箭头”或“黄色右下箭头”，600*600mm\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",1791.6]
[262,"可变车道灯（600）","1.名称:可变车道灯（600）\n2.规格:600*600mm，交叉箭头灯\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",1984.52]
[263,"可变车道灯（300）","1.名称:可变车道灯（300）\n2.规格:300*300mm，交叉箭头灯\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",1502.22]
[264,"单头机动灯（Φ400）","1.名称:单头机动灯（Φ400）\n2.规格:φ400，箭头或全屏，红黄绿三色转换\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",3045.58]
[265,"黄闪灯","1.名称:黄闪灯\n2.规格:单头，Φ300LED\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",1394.26]
[266,"太阳能黄闪灯","1.名称:太阳能黄闪灯\n2.类型:道路行驶标志\n3.规格:Φ400LED\n4.灯杆:单立杆φ76mm×3.75mm及基础制作安装\n5.单头\n6.附件:黄闪灯及灯壳配套配件、支架安装、装饰边板、遮阳罩、单晶硅太阳能电池等\n7.其他:满足设计图纸相关规范要求\n8.完成本清单项目所需的一切相关工作","套",2729.17]
[267,"信号灯外沿（Φ400）","1.名称:信号灯外沿（Φ400）\n2.Φ400适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",271.5]
[268,"信号灯遮沿（Φ400）","1.名称:信号灯遮沿（Φ400）\n2.Φ400适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",232.92]
[269,"信号灯外壳（Φ400）","1.名称:信号灯外壳（Φ400）\n2.Φ400适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",339.02]
[270,"信号灯饰板（Φ400）","1.名称:信号灯饰板（Φ400）\n2.Φ400适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",271.5]
[271,"信号灯外沿（Φ300）","1.名称:信号灯外沿（Φ300）\n2.Φ300适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",242.56]
[272,"信号灯遮沿（Φ300）","1.名称:信号灯遮沿（Φ300）\n2.Φ300适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",203.98]
[273,"信号灯外壳（Φ300）","1.名称:信号灯外壳（Φ300）\n2.Φ300适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",281.14]
[274,"信号灯饰板（Φ300）","1.名称:信号灯饰板（Φ300）\n2.Φ300适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",223.28]
[275,"信号灯外沿（Φ200）","1.名称:信号灯外沿（Φ200）\n2.Φ200适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",213.63]
[276,"信号灯遮沿（Φ200）","1.名称:信号灯遮沿（Φ200）\n2.Φ200适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",155.75]
[277,"信号灯外壳（Φ200）","1.名称:信号灯外壳（Φ200）\n2.Φ200适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",223.28]
[278,"信号灯饰板（Φ200）","1.名称:信号灯饰板（Φ200）\n2.Φ200适用，铝板制作\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",175.04]
[279,"200灯组外沿设施","1.名称:200灯组外沿设施\n2.含3个φ200遮沿、4块φ200饰板、3个φ200灯壳\n3.铝板制作\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","套",695.95]
[280,"300灯组外沿设施","1.名称:300灯组外沿设施\n2.含3个φ300遮沿、4块φ300饰板、3个φ300灯壳\n3.铝板制作\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","套",1714.45]
[281,"400灯组外沿设施","1.名称:400灯组外沿设施\n2.含3个φ400遮沿；4块φ400饰板；3个φ400灯壳\n3.铝板制作\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","套",1597.13]
[282,"人行灯组外沿设施","1.名称:人行灯组外沿设施\n2.含2个φ300遮沿；2个φ300灯壳\n3.铝板制作\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","套",631.25]
[283,"人行灯组外沿设施（带动态提示灯）","1.名称:人行灯组外沿设施（带动态提示灯）\n2.含3个φ300遮沿；3个φ300灯壳\n3.铝板制作\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","套",1074.96]
[284,"机动灯灯芯","1.名称:机动灯灯芯\n2.黄灯\n3.Φ400LED，带倒计时\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",1254.59]
[285,"机动灯灯芯","1.名称:机动灯灯芯\n2.红灯，绿灯\n3.Φ400LED\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",1025.69]
[286,"机动灯灯芯","1.名称:机动灯灯芯\n2.黄灯\n3.Φ300LED，带倒计时\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",1134.69]
[287,"机动灯灯芯","1.名称:机动灯灯芯\n2.红灯，绿灯\n3.Φ300LED\n4.其他:满足设计图纸相关规范要求\n5.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",1014.79]
[288,"机动灯灯芯","1.名称:机动灯灯芯\n2.红灯、黄灯、绿灯，Φ200LED\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",818.59]
[289,"人行灯灯芯（红）","1.名称:人行灯灯芯（红）\n2.Φ300LED，带倒计时\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",1182.48]
[290,"人行灯灯芯（绿）","1.名称:人行灯灯芯（绿）\n2.Φ300LED\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",893.09]
[291,"人行灯敲击器","1.名称:人行灯敲击器\n2.电子喇叭，具有语音提示、可分时段调控，带GPS时钟校准功能\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",1025.33]
[292,"人行灯动态提示灯灯芯","1.名称:人行灯动态提示灯灯芯\n2.其他:满足设计图纸相关规范要求\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",1278.93]
[293,"行人按钮及提示灯","1.名称:行人按钮及提示灯\n2.其他:满足设计图纸相关规范要求\n3.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",1598.68]
[294,"非机动灯灯芯","1.名称:非机动灯灯芯\n2.红灯、黄灯、绿灯，Φ300LED\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","件",938.49]
[295,"有轨电车信号灯灯芯","1.名称:有轨电车信号灯灯芯\n2.Φ200LED\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",797.59]
[296,"自发光提示标志","1.名称:自发光提示标志\n2.铝框架\n3.LED背照面\n4.正面透光反光膜","㎡",4955.04]
[297,"LED提示标志","1.名称:LED提示标志\n2.待行区用\n3.点间距不得大于16mm","㎡",4955.04]
[298,"更换、拆除或安装仓存灯组、灯芯","1.名称:更换、拆除或安装仓存灯组、灯芯\n2.取用、运输仓存灯具、灯芯进行外场安装（安装本标段新采购灯具、灯芯不采用此单价）、拆除外场灯具运输入仓存\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","个",443.85]
[299,"灯套（人行灯）","1.名称:灯套（人行灯）\n2.规格:φ300适用，帆布袋\n3.含安装","个",583.59]
[300,"（灯套）机动灯","1.名称:（灯套）机动灯Φ300适用\n2.规格:帆布袋\n3.含安装","个",655.93]
[301,"（灯套）机动灯","1.（灯套）机动灯Φ400适用\n2.帆布袋","个",703.44]
[302,"电缆","1.名称:RVV2×1.0㎜²","m",4.75]
[303,"电缆","1.名称:RVV2×1.5㎜²","m",5.98]
[304,"电缆","1.名称:RVV3×1.5㎜²","m",7.84]
[305,"电缆","1.名称:RVV3×2.5㎜²","m",11.15]
[306,"电缆","1.名称:RVV4×1.5㎜²","m",9.62]
[307,"电缆","1.名称:RVV5×1.5㎜²","m",14.54]
[308,"配线","1.名称:BVV-10㎜²","m",10.2]
[309,"电源线","1.名称:RVV2×10㎜²","m",23.62]
[310,"电源线","1.名称:RVV3×10㎜²","m",34.83]
[311,"钢丝绳","1.名称:镀锌钢丝绳\n2.Ф10mm","m",12.5]
["九","检测器维护"]
[{"$f":"+A322+1","v":312},"线圈检测器（修复）","1.名称:线圈检测器（修复）\n2.类别:含材料、开槽、沥青灌封，检测线材料为2.5㎜² FVN电缆","个",1052.07]
[{"$f":"+A324+1","v":313},"检测馈线","1.名称:2芯双绞屏蔽线\n2.规格:2×0.75㎜²","m",6.39]
[314,"线圈检测器","1.名称:线圈检测器\n2.类别:含材料、开槽、沥青灌封，检测线材料为2.5㎜² FVN电缆","个",1427.62]
[315,"地磁检测器","1.名称:地磁检测器\n2.2.4G信道，10年电池寿命","个",6053.99]
[316,"地磁接收器","1.名称:地磁接收器\n2.传输距离300米，水平接收夹角120度","个",15700.01]
[317,"地磁中继器","1.名称:地磁中继器\n2.传输距离300米，水平接收夹角120度","个",6536.29]
[318,"地磁脉冲输出及扩展卡","1.名称:地磁脉冲输出及扩展卡\n2.开关量输出，每卡4卡到","个",4895.28]
[319,"地磁接收器电源","1.名称:地磁接收器电源\n2.规格:与接收器匹配","个",1186.52]
[320,"地磁接收器支架、附件","1.名称:地磁接收器支架、附件\n2.带万向节、不锈钢带固定","套",1178.61]
[321,"屏蔽线","1.名称:屏蔽线\n2.规格:8芯，编织网屏蔽线\n3.安装\n4.调试","m",5.21]
[322,"广域雷达微波检测器1","1.名称:广域雷达微波检测器1\n2.采用广域雷达跟踪技术，跟踪128个目标，检测目标的即时位置、即时速度，以及双断面的交通流统计；检测范围：6车道；检测距离最大150米；正向安装。","套",11952.07]
[323,"广域雷达微波检测器2","1.名称:广域雷达微波检测器2\n2.采用广域雷达跟踪技术，跟踪128个目标，检测目标的即时位置、即时速度，多断面的交通流统计，排队长度数据；检测范围：6车道；检测距离最大200米；正向安装。","套",15222.07]
[324,"雷达数据处理器","1.名称:雷达数据处理器\n2.实现最多四台微波检测器和信号机的连接，支持一路RJ45网络输入，默认16通道固态继电器I/O信号输出，可扩充至最大32路，可灵活选配增加至24通道或32通道","套",4322.07]
[325,"多车道感应雷视检测器","1.名称:多车道感应雷视检测器\n2.高频段毫米波雷达，500万低照度摄像机，支持4车道多目标轨迹跟踪监测及目标可视化，检测距离至50米","套",12627.29]
[326,"雷视融合微波检测器","1.名称:雷视融合微波检测器\n2.高频段毫米波雷达，500万低照度摄像机，支持8车道多目标轨迹跟踪监测及目标可视化，跟踪目标最多至128个，检测距离至200米","套",17146.91]
[327,"雷视融合微波检测器（全息多维感知）","1.名称:雷视融合微波检测器\n2.高频段毫米波雷达，500万低照度摄像机，支持8车道多目标轨迹跟踪监测及目标可视化，跟踪目标最多至256个，检测距离至260米","套",19076.11]
[328,"雷视数据处理器","1.名称:雷视数据处理器\n2.实现不低于四台微波检测器和信号机的连接，支持一路RJ45网络输入，支持16通道固态继电器I/O信号输出，可扩充最大32路，可灵活选配增加至24通道或32通道","套",2645.21]
["十","管道维护及更换"]
[{"$f":"+A340+1","v":329},"机动车道顶管（2管）","1.管道材质及规格:HDPE管、2*φ90mm","m",507.23]
[{"$f":"+A342+1","v":330},"机动车道顶管（5管）","1.管道材质及规格:HDPE管、5*φ90mm","m",812.08]
[331,"机动车道开挖埋管（2管）","1.材质及规格:热镀锌钢管、2*Φ90mm\n2.开挖深度:至路面高度大于50厘米、不含修复路面\n3.垫层：100mm石粉垫层","m",373.35]
[332,"机动车道开挖埋管（5管）","1.材质及规格:热镀锌钢管、5*Φ90mm\n2.开挖深度:至路面高度大于50厘米、不含修复路面\n3.垫层：100mm石粉垫层","m",695.88]
[333,"人行道开挖埋管（1管）","1.材质及规格:HDPE管、1*φ90mm\n2.开挖深度:至面层高度大于20厘米、不含修复路面","m",185.69]
[334,"人行道开挖埋管（2管）","1.材质及规格:HDPE管、2*φ90mm\n2.开挖深度:至面层高度大于20厘米 、不含修复路面","m",220.15]
[335,"绿化带开挖埋管（2管）","1.材质及规格:HDPE管、2*φ90mm、至面层高度大于20厘米\n2.开挖深度:至面层高度大于20厘米","m",213.82]
[336,"埋管（HDPE）","1.材质及规格:HDPE管、φ90mm、不含开挖、不含恢复","m",39.25]
[337,"埋管（热镀锌钢管）","1.材质及规格:热镀锌钢管、φ90mm、不含开挖、不含恢复","m",167.53]
[338,"人行道修复（透水砖）","1.材质:彩色透水砖，含基础修复","㎡",236.01]
[339,"人行道修复（6cm厚花岗岩路面）","1.材质:6cm厚花岗岩路面，含基础修复","㎡",385.61]
[340,"人行道开挖修复（8cm厚花岗岩路面）","1.材质:8cm厚花岗岩路面，含基础修复","㎡",468.08]
[341,"人行道开挖修复（10cm厚花岗岩路面）","1.材质:10cm厚花岗岩路面，含基础修复","㎡",523.4]
[342,"绿化带修复（草皮）","1.材质:原样恢复绿植","㎡",51.69]
[343,"绿化带修复（灌木）","1.材质:原样恢复绿植","㎡",168.39]
[344,"水泥砼路面修复","1.材质:水泥砼路面修复，厚度综合考虑","㎡",303.24]
[345,"沥青砼路面修复","1.材质:沥青砼路面修复，厚度综合考虑","㎡",346.84]
[346,"沙井（铸铁600*800）","1.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖砌筑、水泥砂浆批荡2cm、60cm*80cm*100cm(长*宽*高)\n2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防盗井环盖（含公安交通标识）","座",1795.58]
[347,"复合井盖（600*800）","1.盖板材质、规格:复合材料，600mm*800mm","个",311.24]
[348,"铸铁井盖（600*800）","1.盖板材质、规格:铸铁，600mm*800mm","个",727.33]
[349,"沙井（铸铁400*400）","1.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖砌筑、水泥砂浆批荡2cm、40cm*40cm*80cm(长*宽*高)\n2.井盖、井圈材质及规格:球墨铸铁防盗井环盖（含公安交通标识）","个",589.83]
[350,"复合井盖（400*400）","1.盖板材质、规格:复合材料，400mm*400mm","个",185.35]
[351,"铸铁井盖（400*400）","1.盖板材质、规格:铸铁，400mm*400mm","个",350.02]
[352,"可调式防沉降井盖（φ650*190H）","1.盖板材质、规格:球墨铸铁，抗拉强度500-1100N/mm²，承载等级为D400","个",878.88]
[353,"填充式井盖（450*450*100H）","1.盖板材质、规格:球墨铸铁，抗拉强度500-1100N/mm²，承载等级为B125","个",492.74]
[354,"填充式井盖（700*700*100H）","1.盖板材质、规格:球墨铸铁，抗拉强度500-1100N/mm²，承载等级为B125","个",650.9]
[355,"镀锌钢管Φ32","架空附路灯杆用","m",32.7]
[356,"镀锌钢管Φ60","架空附路灯杆用","m",51.32]
[357,"电缆保护管（1寸）","PVC胶管、1寸（Ф32）","m",15.35]
[358,"电缆保护管（2寸）","PVC胶管、2寸（Ф60）","m",19.69]
[359,"沙井（复合材料400*400）","1.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖砌筑、水泥砂浆批荡2cm、40cm*40cm*80cm(长*宽*高)\n2.盖板材质、规格:复合材料井环盖（含公安交通标识）","座",425.15]
[360,"沙井（复合材料600*800）","1.砌筑材料品种、规格、强度等级:灰砂砖砌筑、水泥砂浆批荡2cm、60cm*80cm*100cm(长*宽*高)\n2.盖板材质、规格:复合材料井环盖（含公安交通标识）","座",1379.49]
[361,"清理沙井","1.对泥沙淤塞的400mm*400m沙井进行清理，确保沙井正常使用","座",65.98]
[362,"清理沙井","1.对泥沙淤塞的600mm*800mm沙井进行清理，确保沙井正常使用","座",98.96]
["十一","信号控制系统维护"]
[{"$f":"+A375+1","v":363},"信号机调试费","1.名称:信号机调试费\n2.旧机拆除、新机运输、新机调试","宗",1135.41]
[{"$f":"+A377+1","v":364},"SCATS 处理板","1.名称:SCATS 处理板","件",11902.85]
[365,"SCATS 电源板","1.名称:SCATS 电源板\n2.规格:开关电源、220v±10%","件",13723.06]
[366,"SCATS 检测板","1.名称:SCATS 检测板\n2.规格:16通道","件",12276.16]
[367,"SCATS 输出板","1.名称:SCATS 输出板\n2.规格:8通道","件",9382.35]
[368,"SCATS 信号机地址板","1.名称:SCATS 信号机地址板","件",327.63]
[369,"SCATS 信号机处理板CPM3","1.名称:SCATS 信号机处理板CPM3\n2.规格:含以太网接口","个",12662]
[370,"SCATS 信号机以太网通讯接口板","1.名称:SCATS 信号机以太网通讯接口板\n2.规格:标准RJ45接口，以太网数据传输","个",9864.65]
[371,"SCATS 信号机键盘","1.名称:SCATS 信号机键盘\n2.类别:液晶显示、RJ45接头","台",7007.86]
[372,"Scats 特征软件卡1","1.名称:Scats 特征软件卡\n2.类别:PCI插槽型","块",2987.43]
[373,"Scats 特征软件卡2","1.名称:Scats 特征软件卡\n2.类别:SD卡片型","块",2987.43]
[374,"SCATS 信号机主继电器","1.名称:SCATS 信号机主继电器\n2.型号:BC7-30-10小容量交流接触器","个",390.75]
[375,"SCATS 信号机继电器","1.名称:SCATS 信号机继电器\n2.型号:功率继电器；RH4B-ULDC24","个",192.52]
[376,"SCATS 信号机黄闪器","1.名称:SCATS 信号机黄闪器\n2.型号:SCATS信号机黄闪器","个",1889.94]
[377,"SCATS 信号机","1.名称:SCATS 信号机\n2.控制机（16灯组、网卡）主体安装，控制软件，安装，调试","台",82901.39]
[378,"SCATS 信号机机箱","1.名称:SCATS 信号机机箱\n2.全铝合金、含机箱门、含配线模块","台",15958.03]
[379,"SCATS 信号机空机箱","1.名称:SCATS 信号机空机箱\n2.全铝合金、含机箱门、不含配线模块","台",2057.31]
[380,"SCATS 信号机逻辑箱（24输出）","1.名称:SCATS 信号机逻辑箱（24输出）\n2.不含配件，空箱，匹配24输出","台",10556.26]
[381,"SCATS 信号机逻辑箱（16输出）","1.名称:SCATS SCATS 信号机逻辑箱（16输出）\n2.不含配件，空箱，匹配16输出","台",10556.26]
[382,"单点信号机电源板","1.名称:单点信号机电源板\n2.规格:开关电源","架",1379.45]
[383,"单点信号机主板","1.名称:单点信号机主板\n2.规格:含存储芯片","个",1569.08]
[384,"单点信号机输出板","1.名称:单点信号机输出板\n2.规格:可控硅输出控制","个",1086.77]
[385,"单点信号机键盘/显示板","1.名称:单点信号机键盘/显示板\n2.规格:液晶显示","个",1123.79]
[386,"单点信号机检测板","1.名称:单点信号机检测板","个",1584.79]
[387,"接线柱","1.名称:接线柱\n2.规格:接线端子","个",246.57]
[{"$f":"+A401+1","v":388},"单点信号控制机","1.名称:单点信号控制机\n2.JKC4","台",10341.31]
[389,"太阳能远程信号控制机","1.名称:太阳能远程信号控制机\n2.控制机主体安装，控制软件，安装，调试","台",40458.91]
[390,"移动式交通灯","1.名称:移动式交通灯\n2.规格:Φ300LED，含LED式机动灯，控制机，移动机座\n3.其他:满足设计图纸相关规范要求\n4.完成本清单项目所需的一切相关工作","组",20890.71]
[391,"信号机落地机柜","1.304#不锈钢机柜\n2.JK-C（600×450×1350）","台",8523.8]
[392,"液晶显示+触摸屏模组","1.8寸苛刻工业级别的高清显示屏+触摸屏\n2.路口灯组显示及方案设置等\n3.SY44938","套",4763.3]
[393,"主控板模组","1.描述:基于linux系统的5型主控板，工控级ARM 32位主板，256MB电子硬盘\n2.用途:信号机的方案储存、监控、运行控制及其核心部件\n3.型号:SY17040601","块",6267.5]
[394,"线路母板模组","1.描述:信号机输入及输出控制线路\n2.用途:搭建信号机输入及输出电路控制\n3.型号:SY15102302","块",1253.5]
[395,"输出板模","1.描述:可控硅控制及检测\n2.用途:控制信号灯亮灭\n3.型号:SY18100901","块",3509.8]
[396,"电源板模组","1.描述:变压器电源\n2.用途:提供信号机内部各电路所需的工作电压\n3.型号:SY38784","块",1002.8]
[397,"手动控制板","1.描述:拨码盘式，带相位方向\n2.用途:执行路口应急警卫任务\n3.型号:SY15123101","块",1504.2]
[398,"车辆检测主板","1.描述:可通过视频或地磁模式\n2.用途:向中心系统提交车流量信息以作控制方案调整\n3.型号:SY15051501","块",3760.5]
["十二","通讯系统维护"]
[399,"数据转换器","1.名称:数据转换器\n2.型号:电缆通讯传输","个",852.02]
[{"$f":"+A414+1","v":400},"光纤熔接","1.名称:光纤熔接\n2.含终端盒","宗",584.28]
[401,"光纤熔接（不含终端盒）","1.名称:光纤熔接\n2.不含终端盒","宗",458.44]
[402,"通讯电缆维护费","1.名称:通讯电缆维护费","年/公里",277.81]
[403,"光纤维护费","1.名称:光纤维护费","年/纤芯/公里",219.93]
[404,"光纤租赁费","1.名称:光纤租赁费","年/纤芯/公里",872]
[405,"数据光端机（前端独立式）","1.名称:数据光端机（前端独立式）\n2.类别:单模单纤，FC接口，1个百兆光口，支持2个RS232数据，1路百兆以太网数据，60KM","个",1298.87]
[406,"数据光端机（后端插卡式）","1.名称:数据光端机（后端插卡式）\n2.类别:单模单纤，FC接口，1个百兆光口，支持2个RS232数据，1路百兆以太网数据，60KM","个",1298.87]
[407,"光端机发射卡","1.名称:光端机发射卡\n2.类别:发射卡，4路视频，2路数据，1路以太网\n3.50公里","个",1925.86]
[408,"光端机接收卡","1.名称:光端机接收卡\n2.类别:接收卡，4路视频，2路数据，1路以太网\n3.50公里","个",1925.86]
[409,"光端机电源机箱","1.名称:光端机电源机箱\n2.规格:机架式安装、220V输入、6V输出","个",1693.57]
[410,"光端机电源","1.名称:光端机电源\n2.规格:220V输入、6V输出","个",365.8]
[411,"光纤收发器A端","1.名称:光纤收发器A端\n2.规格:60KM;1路以太网接口","个",993.16]
[412,"光纤收发器B端","1.名称:光纤收发器B端\n2.规格:60KM;1路以太网接口","个",993.16]
[413,"光纤收发器B端","1.名称:光纤收发器B端\n2.规格:60KM;4路以太网接口","个",1559.83]
[414,"光纤收发器A端（1路232接口）","1.名称:光纤收发器A端\n2.规格:60KM;1路232数据接口","个",1025.86]
[415,"光纤收发器B端（1路232接口）","1.名称:光纤收发器B端\n2.规格:60KM;1路232数据接口","个",1025.86]
[416,"光纤收发器机箱电源","1.名称:光纤收发器机箱电源\n2.规格:220V输入、6V输出","个",1530.07]
[417,"光纤收发器电源","1.名称:光纤收发器电源\n2.规格:220V输入、6V输出","个",365.8]
[418,"Digi ConnectPort X4 3G路由器","1.名称:Digi ConnectPort X4 3G路由器\n2.类别:1路以太网口、1路RS232","台",6123.19]
[419,"4G无线路由器","1.名称:4G无线路由器\n2.类别:工业级路由器、可使用全网通通讯卡","台",2747.09]
[420,"5G无线路由器","1.名称:5G无线路由器\n2.类别:工业级路由器、可使用全网通通讯卡","台",4676.3]
[421,"协议转换器","1.名称:网络协议转换器\n2.量输入/16路开关量输出/1路RS485/1路R232/1路100M网口","台",942.77]
[422,"屏蔽网线1","1.名称:屏蔽网线1\n2.规格:符合CAT5e类标准、标准RJ45接口","m",5.14]
[423,"屏蔽网线2","1.名称:屏蔽网线2\n2.规格:符合CAT6e类标准、标准RJ45接口","m",5.87]
[424,"屏蔽网线3","1.名称:屏蔽网线3\n2.规格:符合CAT8e类标准、标准RJ45接口","m",8.41]
[425,"光纤跳线","1.名称:光纤跳线\n2.类别:FC-FC型","条",63.49]
[426,"四芯光缆","1.名称:四芯光缆\n2.规格:单模光缆、四芯","m",16.39]
[427,"SCATS网络扩容授权",null,"个",{"$f":"ROUND(15000/1.13*1.06*1.15,2)","v":16181.42}]
["十三","电源及安全防护"]
[{"$f":"+A442+1","v":428},"接地极","1.名称:接地极\n2.独立埋设的角铁等材料形成地级网络，达到接地小于10欧","根",1092.07]
[{"$f":"+A444+1","v":429},"漏电智能保护装置","1.名称:漏电智能保护装置\n2.工作电压：AC160-280V；额定电流20-100A；电压测量范围：AC0-400V；剩余电流测量范围：AC0-1000mA\n3.漏电保护时间:小于等于0.1s；具体三段保护，极限分断能力Icu=50KA，运行分析能力Ics=35KA；\n4.突变剩余电流底座阀值：30mA（可调）；自动重合闸间隔时间：20-60s（可调）工作环境温度-20度~60度，湿度小于95%；外观尺寸应小于25L*15W*15H(cm）","个",1356.05]
[430,"剩余电流保护断路器","1.名称:剩余电流保护断路器\n2.电子式\n3.漏电保护30mA~1000mA可调\n4.漏电自动跟踪、漏电报警\n5.漏电突变性人体保护功能\n6.可重合闸\n7.远程通讯","个",1645.42]
[431,"空气断路器（≥16A）","1.名称:空气开关带保护≥16A","个",136.73]
[432,"空气断路器（≥32A）","1.名称:空气开关带保护≥32A","个",234.15]
[433,"供电输入转换模组","1.名称:供电输入转换模组\n2.铝合金支架、航空接头，含自动切换继电器","个",784.34]
[434,"逆变器","1.名称:逆变器\n2.1200W,220VAC纯正弦波输出","个",1285.94]
[435,"电池","1.名称:电池\n2.型号:胶体电池，60Ah","个",630.04]
[436,"电池箱","1.名称:电池箱\n2.型号:适合放置4个75AH电池，含电池箱、通气管、连接线缆","台",522.31]
[437,"门禁设备","1.名称:门禁设备\n2.规格:含控制器、280KG电磁锁2套、相差线缆，含安装调试（包括特征软件制作）","台",1918.94]
[438,"信号机电磁锁","1.名称:信号机电磁锁\n2.类别:280KG电磁锁","台",408.05]
[439,"电表箱（带电表）","1.名称:电表箱（带电表）\n2.型号:复合材料电表箱外壳，带电表，10A","个",681.81]
[440,"电表箱","1.名称:电表箱\n2.型号:复合材料电表箱外壳","个",484.49]
[441,"电费","1.名称:电费","度"]
[442,"电表","1.名称:电表","个",197.32]
[443,"稳压器","1.名称:稳压器\n2.规格:2Kw/220v、含安装","台",1435.54]
[444,"机箱机械锁","1.名称:机箱机械锁\n2.类别:信号机通用机械锁，弹簧螺旋卡栓","台",164.7]
[445,"漏保支架A","1.名称:漏保支架A\n2.材质:镀锌钢板、厚度：1mm 尺寸：190*260mm","个",56.28]
[446,"漏保支架B","1.名称:漏保支架B\n2.形式:镀锌钢板、厚度：1mm 尺寸：160*360mm","个",75.04]
["十四","机箱和杆件维护"]
[{"$f":"+A462+1","v":447},"机箱翻新","1.拆除机箱\n2.除锈\n3.刷防锈漆2遍、环氧富锌漆2遍\n4.重新安装机箱","台",796.56]
[{"$f":"+A464+1","v":448},"翻新八角钢管信号灯门架","1.除锈，清污，喷漆，含材料","套",3226.74]
[449,"翻新悬臂式L灯杆","1.除锈，清污，喷漆，含材料","套",1597.12]
[450,"翻新人行灯杆","1.除锈，清污，喷漆，含材料","支",216.99]
[451,"翻新机动灯杆","1.除锈，清污，喷漆，含材料","支",321.79]
[452,"机动灯杆（5m）","1.φ114mm*4mm*5000mm钢管，热浸镀锌防腐 ，不含基础","套",722.05]
[453,"单立杆基础","1.筑C25钢筋混凝土基础、钢筋制安","个",853.85]
[454,"人行灯杆(3.5m)","1.φ89mm*4mm*3500mm钢管，热浸镀锌防腐，不含基础","套",497.79]
[455,"人行灯杆基础","1.浇筑C25钢筋混凝土基础、钢筋制安","个",325.79]
[456,"机动灯杆（架空杆7m）","1.φ114mm*4mm*7000mm钢管，热浸镀锌防腐，不含基础","套",1900.65]
[457,"圆弧悬臂式信号灯杆","1.高6米，横飘2-3米","套",3051.15]
[458,"圆弧悬臂式信号灯杆基础","1.浇筑C25钢筋混凝土基础、钢筋制安","个",1894.43]
[459,"悬臂式信号灯L杆（4m横臂）","1.八角锥形钢管，立柱6.5m,横臂长4m，热浸镀锌防腐","套",7199.41]
[460,"悬臂式信号灯L杆6m横臂","1.横臂：a50/a83×6×6000mm八角锥形钢管；雨帽：Ф220*3mm;\n2.连接立柱法兰板400*400*20mm；连接法兰板加劲肋：100*280*10mm；\n3.含连接螺栓、螺母；\n4.含制作、镀锌、喷漆、安装。","支",2011.17]
[461,"悬臂式信号灯L杆立柱（6m横臂）","1.立柱：a95/a136×8×6900mm八角锥形钢管；雨帽：Ф260*3mm;\n2.连接悬臂法兰板：400*400*20mm；连接法兰板加劲肋：40/80xR115x14mm;\n3.底座法兰板：Ф640*8mm;加劲肋：145*200*12mm；\n4.含连接螺栓、螺母；\n5.含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",4726.62]
[462,"悬臂式信号灯L杆8m横臂","1.横臂：a50/a91×6×8000mm八角锥形钢管；雨帽：Ф220*3mm;\n2.连接立柱法兰板440*440*20mm；连接法兰板加劲肋：100*300*10mm；\n3.含连接螺栓、螺母；\n4.含制作、镀锌、喷漆、安装。","支",2794.88]
[463,"悬臂式信号灯L杆立柱（8m横臂）","1、立柱：a104/a145×8×6900mm八角锥形钢管；雨帽：Ф285*3mm;\n2、连接悬臂法兰板：440*440*20mm；连接法兰板加劲肋：50/90xR125x16mm;\n3、底座法兰板：Ф670*8mm;加劲肋：145*250*12mm；\n4、含连接螺栓、螺母；\n5、含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",5642.97]
[464,"悬臂式信号灯L杆10m横臂","1.横臂：a55/a103×8×10000mm八角锥形钢管；雨帽：Ф232*3mm;\n2.连接立柱法兰板500*500*20mm；连接法兰板加劲肋：110*300*16mm；\n3.含连接螺栓、螺母；\n4.含制作、镀锌、喷漆、安装。","支",4557.49]
[465,"悬臂式信号灯L杆立柱（10m横臂）","1.立柱：a110/a150×10×6900mm八角锥形钢管；雨帽：Ф300*3mm;\n2.连接悬臂法兰板：500*500*20mm；连接法兰板加劲肋：50/90xR133x16mm;\n3.底座法兰板：Ф720*10mm;加劲肋：160*300*12mm；\n4.含连接螺栓、螺母；\n5.含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",7007.12]
[466,"悬臂式信号灯L杆12m横臂","1.横臂：a60/a125×8×12000mm八角锥形钢管；雨帽：Ф245*3mm;\n2.连接立柱法兰板550*500*22mm；连接法兰板加劲肋：110*300*16mm；\n3.含连接螺栓、螺母；\n4.含制作、镀锌、喷漆、安装。","支",6218.6]
[467,"悬臂式信号灯L杆立柱（12m横臂）","1.立柱：a140/a180×10×6900mm八角锥形钢管；雨帽：Ф380*3mm;\n2.连接悬臂法兰板：550*500*22mm；连接法兰板加劲肋：50/90xR169x16mm;\n3.底座法兰板：Ф800*10mm;加劲肋：160*300*14mm；\n4.含连接螺栓、螺母；\n5.含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",8554.17]
[468,"八角钢管信号灯门架立柱","1.Q235A钢；\n2.八角钢管立柱：a140*12*7290mm；\n3.底座法兰板：1200*600*20mm；加劲肋：①350*300*16mm；②200*300*16mm；\n4.连接横梁法兰板：500*500*20mm；加劲肋：200*500*16mm；\n5.雨帽：Ф387*5mm；\n6.含连接螺栓、螺母；\n7.含制作、镀锌、喷漆、安装。","座",16393.27]
[469,"八角钢管信号灯门架横梁","1.Q235A钢；\n2.八角钢管横梁：a120*10mm；\n3.连接立柱法兰板：500*500*20mm;加劲肋：250*110*16mm;\n4.雨帽：Ф339*5mm；\n5.含连接螺栓、螺母；\n6.含制作、镀锌、喷漆、安装。","m",13668.13]
[470,"高架桥底附着式信号灯杆","1.Q235A钢；\n2.灯杆：\n钢管：φ89*4*6000；法兰板：450*300*10mm；加劲肋：①150*180*8mm、②100*180*8mm；端部封板：Ф50*3mm；\n3.斜拉杆：\n钢管：φ50*3.5*6325；法兰板：380*200*10mm；斜拉杆固定耳：100*90*10mm；加劲肋板：20*100*5mm；\n4.含连接螺栓、螺母；\n5.含制作、镀锌、喷漆、安装。","套",1290.58]
[471,"混凝土基础","1.混凝土C25；\n2.不含基础笼；\n3.含人工、浇注。","m³",857.27]
[472,"基础笼","1.含地脚螺栓、螺母、箍筋、板筋、法兰板、；\n2.含人工、安装。","t",7040.97]
[473,"挖基坑土方","1.土壤类别:综合考虑\n2.挖土深度:综合考虑","m³",10.65]
[474,"拆除路面","1.材质:拆除混凝土、沥青路面\n2.厚度:综合考虑","㎡",26.44]
[475,"拆除人行道","1.材质:拆除人行道路面\n2.厚度:综合考虑","㎡",13.55]
[476,"回填方","1.填方材料品种:土方","m³",25.75]
[477,"余方弃置","1.废弃料品种:土方\n2.运距:综合考虑","m³",70.32]
[478,"拆除基础","1.拆除各式混凝土基础；\n2.包含废料运输及处理费用。","m³",358.14]
[479,"安装门架横梁","1.安装各式门架横梁；\n2.含各规格连接螺栓；\n3.包含吊车、升车、运输车辆台班；\n4.安装本项目新定制八角钢管信号灯门架横梁不采用此单价。","m",489.79]
[480,"安装门架立柱","1.安装各式门架立柱；\n2.含各规格连接螺栓；\n3.包含吊车、升车、运输车辆台班；\n4.安装本项目新定制八角钢管信号灯门架立柱不采用此单价。","座",3428.52]
[481,"拆除门架横梁","1.拆除各式门架横梁；\n2.包含吊车、升车、运输车辆台班；","m",515.7]
[482,"拆除门架立柱","1.拆除各式门架立柱；\n2.包含吊车、升车、运输车辆台班；","座",2055.18]
[483,"更换、拆除单立杆（含人行灯杆及机动灯杆）","1.更换、拆除、安装单立杆（含人行灯杆及机动灯杆），安装本标段新定制单立杆不采用此单价；本项目不包含设置单立杆基础\n2.包含吊车、升车、运输车辆台班；","支",346.66]
[484,"安装悬臂式信号灯L杆横臂","1.安装各式悬臂式信号灯L杆横臂；\n2.含各规格连接螺栓；\n3.包含吊车、升车、运输车辆台班；","支",2100.39]
[485,"安装悬臂式信号灯L杆立柱","1.安装各式悬臂式信号灯L杆立柱；\n2.含各规格连接螺栓；\n3.包含吊车、升车、运输车辆台班；","座",3072.26]
[486,"拆除悬臂式信号灯L杆横臂","1.拆除各式悬臂式信号灯L杆横臂；\n2.包含吊车、升车、运输车辆台班；","支",1536.15]
[487,"拆除悬臂式信号灯L杆立柱","1.拆除各式悬臂式信号灯L杆立柱；\n2.包含吊车、升车、运输车辆台班；","支",1536.15]
[488,"更换、拆除信号机","1.更换、拆除信号机，运输入仓\n2.包含吊车、升车、运输车辆台班","台",223.8]
[489,"人行灯杆手孔盖","1.人行灯杆5.5cm*11.5cm，热浸镀锌防腐钢材质（定制）","个",25]
[490,"机动车灯杆手孔盖","1.机动灯杆8cm*15cm，热浸镀锌防腐钢材质（定制）","个",30]
[491,"L杆手孔盖","1.L杆12cm*24cm，热浸镀锌防腐钢材质（定制）","个",35]
[492,"信号灯安装支架（Φ200）","1.名称:使用于φ200机动车灯具\n2.热浸镀锌防腐钢材质","个",60.73]
[493,"信号灯安装支架（Φ300）","1.名称:使用于φ300机动车灯具\n2.热浸镀锌防腐钢材质","个",102.99]
[494,"信号灯安装支架（Φ400）","1.名称:使用于φ400机动车灯具\n2.热浸镀锌防腐钢材质","个",150.1]
[495,"简易悬臂式信号灯杆横臂夹码","1.名称:简易悬臂式信号灯杆横臂夹码\n2.尺寸:综合考虑","个",75.1]
[496,"悬臂式信号灯L杆横臂夹码","1.名称:悬臂式信号灯L杆横臂夹码\n2.尺寸:综合考虑","个",78.4]
[497,"悬臂式信号灯L杆立柱夹码","1.名称:悬臂式信号灯L杆立柱夹码\n2.尺寸:综合考虑","个",80.6]
[498,"机动车信号灯单立杆夹码","1.名称:机动车信号灯单立杆夹码\n2.尺寸:φ114夹码","个",37.08]
[499,"人行信号灯灯杆夹码","1.名称:人行信号灯灯杆夹码\n2.尺寸:φ89夹码","个",34.88]
["十五","人工、车辆及设备台班"]
[{"$f":"+A516+1","v":500},"小型客(货)车","1.名称:小型客(货)车\n2.包含司机费用","台班",346.64]
[{"$f":"+A518+1","v":501},"载货汽车（3t）","1.名称:载货汽车（3t）\n2.包含司机费用","台班",844.15]
[502,"载货汽车（8t）","1.名称:载货汽车（8t）\n2.包含司机费用","台班",1073.53]
[503,"汽车式起重机（10t或以上）","1.名称:汽车式起重机（10t或以上）\n2.包含司机费用","台班",1655.45]
[504,"平台升降机","1.名称:平台升降机\n2.包含司机及操作员人工费用","台班",1290.22]
[505,"电工人工（普工）","1.名称:电工人工（普工）\n2.持有电工资格证书","工日",387.73]
[506,"助理工程师","1.名称:助理工程师\n2.交通工程或交通设施管理方面助理工程师","工日",511.4]
[507,"工程师","1.名称:工程师\n2.交通工程或交通设施管理方面中级或以上工程师","工日",852.35]
[508,"中级技术人员人工","1.名称:中级技术人员人工\n2.中级职称或本行业经验5年以上","工日",852.35]
[509,"发电机发电","1.名称:发电机发电\n2.1.5至6千瓦","台班",274.73]
[510,"设施巡查包干费用","1.巡查频率：业主管养范围的城区重点区域信号灯路口、市政道路主次干道按照两日一次全覆盖，每月一次夜间全覆盖；其他信号灯路口、市政道路主次干道每月两次全覆盖，其中一次为夜间。\n2.巡查内容包括：交通设施、交通信号设施巡查（工作内容包括但不限于负责观察设施外观、损坏情况，以及现场拍照、进行临时围蔽等；同步记录巡查轨迹、设施损坏位置及上传照片等）。\n3.按养护规范、标准及内容完成不涉及物料的简易抢修养护工作。\n4.人员车辆要求：每天不少于4车（含司机）4人，必要时增派至6车（含司机）6人。","月",47801.28]